Для обеспечения корректной работы телевизора и ТВ модуля (IRD-4000/5) при просмотре Спутникового МТС ТВ рекомендуем Вам следовать следующим простым правилам:

**Важно!** Перед приобретением ТВ Модуля обязательно убедитесь в том, что:

* ваш телевизор поддерживает прием цифрового телевидения стандарта DVB-S2, а также оборудован CI разъемом для установки ТВ модуля (CAM);
* к вашему телевизору подключена настроенная на спутник ABS2 (75° В.Д.) антенна (спутниковая тарелка) с установленным конвертером (LNB) для работы с линейной-вертикальной поляризацией в диапазоне «KU».

**Перед установкой ТВ модуля:**

* в настройках телевизора необходимо установить корректное время (выбрать часовой пояс);
* переведите ваш телевизор в режим приема спутникового DVB-S2 сигнала и выберите спутник ABS2 (75° В. Д.);
* В разделе «настройка транспондера» установите (проверьте наличие) следующие параметры приёма сигнала:
  + Частота сигнала - 11913 MHz;
  + Модуляция - 8PSK;
  + Символьная скорость - 45000 Msymbol/sec;
  + Тип поиска - Сетевой;

**После завершения настройки телевизора:**

* установите ТВ модуль IRD-4000/5 в соответствующий разъем Вашего телевизора
* произведите поиск каналов

Для просмотра новых каналов, которые будут добавляться при смене «Пакета Каналов» либо при расширении сервиса вещания, нужно произвести повторный поиск каналов на Вашем телевизоре (по аналогии с пунктом 3).

Описание навигации по интерактивному меню и применение вышеуказанных настроек Вы сможете найти в инструкции для Вашего телевизора.

**В случае возникновения проблем или по другим интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться по телефону технической поддержки 8-800-250-0890 или получить необходимую информацию на интернет-сайте sputnik.mts.ru.**